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	УТВЕРЖДАЮ
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1/06/2009г.
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУП РСТК ДОСААФ

__________ Кособуцкий Ю.В.

___.___.2009г.


Кубок «Роберт Бош»

по летним трековым автомобильным гонкам

между командами 

Беларуси и  Украины

(командные соревнования)

Частный регламент 

(положение о соревнованиях)

(неклассифицируемые соревнования)

Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом БАФ

6 июня 2009г. 

г. Минск, стадион «Заря»

Раздел 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Популяризация автомобильного спорта среди населения.

1.2. Повышение мастерства вождения автомобиля.

1.3. Выявление сильнейших водителей и команд.

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Соревнования проводятся на основании Закона Республики  Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2445-ХII «О физической культуре и спорте».

Нормативными документами организации и проведения Официальных соревнований являются:

· Спортивный Кодекс БАФ и приложения к нему;

· Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств, Трофеев и Кубков Беларуси (ОУ БАФ);

· Технические требования БАФ и ФАУ к автомобилям, участвующим в летних трековых автогонках;

· Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом (Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 21.12.2004 № 10);

· Настоящий Регламент и дополнения к нему.

2.2. Общее руководство организацией и проведением Кубка «Роберт Бош» по летним трековым автомобильным гонкам осуществляет ДОСААФ и УП «Редакция газеты «Автодайджест». 

2.3. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет ЧУП «РСТК» ДОСААФ и ЧУП «Редакция газеты «Автодайджест».

2.4. Рекламную поддержку осуществляет ЧУП «Редакция газеты «Автодайджест».
         2.5.  Состав судейской коллегии определяется непосредственными организаторами.

         2.6. К судейству соревнований допускаются лица, имеющие судейскую квалификацию.

2.7. Организационный комитет:

Председатель:  Директор УП «Редакция газеты «Автодайджест» Шевченко А.А.

Заместители:
Директор ЧУП «РСТК» ДОСААФ Кособуцкий Ю.В.

Тренер по автоспорту ЧУП РСТК ДОСААФ Хамлюк А.А.
Официальные лица:

Руководитель гонки – Габрусь Д.В.

Заместитель руководителя гонки Пелешок С.А.

Спортивные комиссары - Хамлюк А.А.

Главный секретарь соревнований – Писарчик Т.

Директор соревнований – Тихопой  Н.А.

Председатель технической комиссии - Писарчик С.А.

Раздел 3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Соревнования проводятся в г. Минске на стадионе «Заря» 6 июня 2009 г.

ПРОГРАММА

	 11.00- 12.00 - 
	прибытие, регистрация, административный, медицинский контроль, техническая инспекция автомобилей;

	 12.00-12.45  
	официальная тренировка участников;

	13.00-13.40 - 
	хронометрируемая тренировка;

	13.45 - 
	собрание участников;

	14.00 - 
	открытие соревнований;

	14.15 - 
	старт первого заезда;

	17.00 - 
	собрание участников;

	17.15 - 
	награждение победителей

17.30- проведение пресс – конференции с Организаторами и   участниками соревнований

	
	


Раздел 4. УЧАСТНИКИ

4.1. К участию в соревновании допускаются физические лица, имеющие:

· регистрационное удостоверение (национальную лицензию) категории «D» (или другой документ ее заменяющий) на 2009 г.;

·  медицинский сертификат, заверенный медицинским спортивным учреждением  не ранее, чем за 6 месяцев, или медицинскую справку, заверенную медицинским учреждением не ранее, чем 3 месяца до даты соревнований;

· действующий страховой полис на сумму не менее 40 БВ на момент страхования.

4.2. Заявки на участие принимаются по тел. (029) 650 11 19 или (017) 299 50 00 (Редакция газеты «Автодайджест»), срок подачи заявок до 05.06.2009 г.

4.3. Стартовый взнос не взимается. 

4.4. Подписью на заявке Участник, также как и Водитель, подчиняется спортивной юрисдикции, признанной БАФ, и настоящему Регламенту.

4.5. На технической инспекции участник предъявляет технический паспорт на автомобиль и экипировку – шлем с прозрачным забралом (или защитные очки), комбинезон, перчатки. Экипировка спортсмена должна состоять из омологированных ФИА комбинезона автогонщика, перчаток, обуви, защитного шлема. Допускается применение комбинезона автогонщика, защитного шлема, обуви и перчаток без омологации. Комбинезон должен плотно обтягивать запястья и щиколотку. Перчатки должны быть без отверстий
4.6. Команды имеют в своем составе 6 основных и не более двух запасных Водителей- спортсменов. Зачет по результатам всех Водителей, выезжавших на соревнования за команду- Учатницу.

Раздел 5. АВТОМОБИЛИ

5.1. Соревнования проводятся на автомобилях с рабочим объемом двигателя до 2000 см3, соответствующим действующим техническим требованиям к автомобилям, участвующим в летних трековых автогонках. Специальные требования к автомобилям для трековых гонок изложены в Приложении 5 к КиТТ .

5.2. Руководитель гонки по представлению технического комиссара может не допустить или снять с соревнований автомобиль, техническое состояние или безопасность которого, не соответствует техническим требованиям БАФ.

5.3. Автомобили, участвующие в соревнованиях, должны нести рекламу Организатора. Порядок размещения этой рекламы регламентруется СК БАФ, Общими условиями и Частным Регламентом соревнования

5.4. Допускается применение любых шин, подходящих по размеру, скорости и нагрузке, за исключением шин серий КХ, НК и СК. Расстояние между любыми шашками протектора не должно превышать 15 мм. Допускается применение шин НИИШП – 1, НИИШП РАЛЛИ.

Раздел 6. РЕКЛАМА.

6.1. Автомобили, участвующие в соревнованиях, должны нести рекламу Организаторов. Порядок размещения этой рекламы регламентируется СК БАФ, Общими условиями и Положением о соревновании.

6.2. Развертывание участниками любой рекламы и рекламной торговли на месте проведения соревнований может осуществляться только по согласованию с Организаторами.

Раздел 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Соревнования проводятся на трассе, имеющих форму овала, с длиной круга не менее 400 м, зарегистрированных БАФ с выдачей "паспорта трассы". Требования по подготовке трассы и организации безопасности приведены в Приложении к Спортивному кодексу БАФ.

7.2. Соревнования проводятся по следующей системе.

Каждая команда-Участница самостоятельно определяет 6 основных и 2 запасных Водителей после проведения тренировок. По результатам хронометрируемой тренировки часть водителей проходит в финальные заезды, сформированные на основании прилагаемых  таблиц (Приложение 1). Остальные Водители, не прошедшие в финальные заезды, являются запасными в командах- Участницах

По результатам финальных заездов определяется Команда- победитель, набравшая наибольшую сумму очков в этих заездах.

7.3. Водителям команд – Участниц предоставляется право выбора четной или нечетной дорожки, используя следующий порядок: в первом заезде 1-ую дорожку и 3-ю  выбирает команда Украины, 2-ую и 4-ую команда Беларуси; во втором заезде с 1-ой и 3-ей дорожки стартуют Водители команды Беларуси, а с 2-ей и 4-ой Водители команды Украины,; в третьем заезде с 1-ой и 3-ей дорожки стартуют Водители команды Украины, а со 2-ой и 4- ой Водители команды Беларуси и т.д.   

При равенстве очков, производятся 2 дополнительных заезда Водителей команд –Участниц. Каждая команда- Участница самостоятельно определяет по 2 Водителя для участия в них. Право очередности выбора дорожек для дополнительного заезда определяется  по жребию: первым тянет жребий Водитель команды Украины, вторым – Водитель команды Беларуси. При этом соблюдается порядок выбора дорожек, оговоренный выше. В случае равенства очков, набранных Водителями команд-Участниц  в двух дополнительных заездах, проводится еще один дополнительный третий заезд с ротацией мест на дорожке в обратном порядке. В случае равенства очков, набранных Водителями команд- Участниц и в третьем дополнительном заезде, команда- Победитель определяется по количеству лучших мест, занятых Водителями в дополнительных трех заездах.

7.4. Организатор проводит официальную тренировку на 4 круга. Перед тренировкой Водители команд-Участниц выбирают стартовый номер для тренировки и хронометрируемой тренировки, в порядке прохождения административного контроля.

7.5. Прошедшим официальную тренировку считается Водитель, прошедший один полный круг зачетной трассы.

7.6. Для определения основных и запасных Водителей и определения порядка выбора стартовых номеров Организаторы проводят тренировку, состоящую из двух хронометрируемых кругов.

7.7. По результатам хронометрируемой тренировки составляется квалификационный список в каждой из команд- Участниц, по- которому предоставляется право последовательного выбора участниками стартовых номеров в пределах установленной системой зачета.

Раздел 8.Формирование и проведение заездов

8.1. Формирование заездов.
8.1.1. Участники должны быть заблаговременно информированы о составе заездов.

8.1.2. Выпуск Водителей заезда на дорожку допускается только после финиша последнего автомобиля предыдущего заезда. Выпуск при незавершенной эвакуации с трассы автомобиля, стартовавшего, но не финишировавшего в предыдущем заезде, допускается при условии, что движению эвакуаторов и зачетных автомобилей не будет создано взаимных помех.

8.1.3. Водитель, не обеспечивший подачу автомобиля с заведенным двигателем к месту формирования заездов в установленный срок (3 минуты с момента объявления о формировании заезда), от участия в заезде отстраняется. При этом его место занимается запасным Водителем команды - Участницы, а при его отсутствии остается свободным. В тех случаях, когда Водитель пропускает заезд преднамеренно, он обязан заблаговременно поставить об этом в известность судей на выпуске.

Руководитель гонки вправе увеличить время формирования заезда, если он будет убежден, что это не окажет отрицательного влияния на общий ритм соревнований (не более 10 минут после финиша лидера предыдущего заезда), если чрезвычайные обстоятельства не потребуют большего времени задержек (например, для эвакуации с трассы поврежденного автомобиля и т.п.)

8.1.4. Автомобиль Водителя, переходящий в следующий заезд, может после финиша прибыть в зону сервиса, остаться на дорожке в зоне выпуска или сразу прибыть к месту старта.

В этом случае разрешается выход механиков на дорожку (только в зоне выпуска) и проведение мелкого ремонта (замены свечей, колес и т.п.).

В этом случае контрольное время готовности к следующему заезду – 5 минут с момента объявления о формировании заезда, если Руководителем гонки не установлен больший перерыв.

8.1.5..При расстановке автомобилей на линии старта, а также во время заезда, присутствие в предстартовой зоне кого-либо, кроме судей на старте или официальных лиц соревнований запрещено. Нарушение влечет за собой получение предупреждения соответствующим Водителем. 

8.1.6. Готовность всех автомобилей к старту фиксируется поднятием судьей зеленого флага перед стоящими на линии старта автомобилями.

8.2. Старт.
8.2.1. Стартовая команда подается, как правило, выключением Красных сигналов светофора через 4-5 секунд после их включения.

Альтернативным способом подачи стартовой команды является поднятие судьей в вертикальное положение стартового флага из горизонтального положения, в котором флаг держался 4-5 секунд.

8.2.2. Фальстарт фиксируется поднятием красного флага Руководителем гонки, который дублируется взмахами желтых флагов судьями на дистанции.

8.2.3. Совершивший фальстарт Водитель получает предупреждение, а при повторном фальстарте исключается из данного заезда.

8.2.4. Зона прямолинейного движения длиной 30 метров обозначается двумя голубыми флагами и ограничителями дорожек. Нарушение зоны прямолинейного движения, задевание ограничителей наказывается предупреждением Водителя..

8.3. Движение по трассе.
8.3.1. Для каждого заезда устанавливается зачетное число кругов – 4.

8.3.2. Направление кругов – против часовой стрелки.

8.3.3. В ходе заезда судьи подают сигналы флагами.

8.3.4. В случае возникновения ситуации, исключающей самостоятельное движение автомобиля по зачетной трассе, Водитель обязан покинуть автомобиль, соблюдая меры безопасности.

8.3.5. Открывание капота находящегося на зачетной трассе автомобиля во время заезда как Водителем, равно как и любая техническая помощь другими лицами влечет за собой объявление предупреждения, а если автомобиль продолжил движение, предупреждение объявляется вместе с исключением из данного заезда.

8.3.6. Водитель, замедливший движение или отставший на круг (несколько кругов) обязан обеспечить беспрепятственный его обгон лидерами заезда (уступить дорогу). При невыполнении этого требования – исключение из заезда.

8.3.7. Запрещается резко изменять направление движения, если это не вызвано конфигурацией трассы или сложившейся ситуацией в гонке. Водитель, помешавший при этом другому Водителю (совершивший кроссинг), получает предупреждение. Если кроссинг повлечет за собой сход автомобиля соперника, или создаст преимущество другим участникам заезда, виновный исключается из заезда и получает предупреждение. Если кроссинг не создаст дополнительного преимущества другим участникам заезда, а виновный в течение ближайшего времени вновь пропустит вперёд пострадавшего, то по решению судейской коллегии виновный получает предупреждение и может не исключаться из заезда.

8.3.8. Водитель, по своей вине выехавший за пределы трассы двумя колесами, а также задевший любой частью автомобиля внутренние ограничители трассы, получает предупреждение. 

8.3.9. Водитель, полностью выехавший четырьмя колесами за пределы трассы, обязан остаться за пределами трассы. Если определен виновный, создавший данную ситуацию, то заезд должен быть остановлен и виновный исключается из данного заезда.

8.3.10. Любой Водитель, который по той или иной причине считается виновником остановки заезда, к участию в повторном заезде не допускается, а запасной Водитель на его стартовую позицию не вызывается. Если перезаезд не производится, то виновник остановки заезда зачет в данном заезде не получает.

8.3.11. В зоне действия желтого флага обгон запрещен. За данное нарушение Участник исключается из данного заезда.

8.4 Некорректное поведение. Опасная езда.
8.4.1. Всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, предпринятое Участником, рассматривается руководителями гонки, которые вправе применять любое из возможных наказаний: предупреждение, денежный штраф, исключение из заезда, исключение из соревнований. 

8.4.2. Водитель  исключается из соревнований при получении ТРЕХ предупреждений или за нарушение правил движения по зачетной трассе, объявленных Руководителем Гонки или  Спортивными Комиссарами.

8.4.3. При аннулировании результата в заезде одного или нескольких Водителей результаты других Водителей при определении результатов заезда, соответственно, изменяются.

8.4.4. Любой Водитель, не принявший старт, сошедший, или исключенный из заезда (который должен быть повторен) не допускается к участию в повторном заезде.

Исключение составляют случаи, когда Водитель сошел по вине другого Водителя или вынужден был остановиться из соображений безопасности. 

8.4.5. Если по различным причинам заезд остановлен после прохождения лидером трех кругов, перезаезд не производиться, в этом случае места в заезде распределяются в порядке следования автомобилей до момента совершения нарушения.

Если заезд был остановлен из соображений безопасности и перезаезд не производится,  то места в заезде  определяются по положению Водителей на момент остановки заезда.

8.4.6.. ЗАПРЕЩЕНЫ любые умышленные удары автомобиля соперника. За удар автомобиля соперника виновный получает предупреждение. Если удар повлечет за собой сход автомобиля соперника, или создаст преимущество другим участникам заезда, виновный исключается из заезда и получает предупреждение. Если удар не создаст дополнительного преимущества другим участникам заезда, а виновный в течение ближайшего времени вновь пропустит вперёд пострадавшего, то по решению судейской коллегии виновный получает предупреждение и может не исключаться из заезда.

8.5. Финиш.
8.5..1. При уходе лидера  на последний круг судья на финише показывает всем участникам заезда желтый  флаг с черными диагоналями, при завершении лидером последнего круга в момент пересечения лидером линии финиша ему дается отмашка финишным флагом и далее каждому последующему автомобилю, независимо от количества пройденных им кругов.

8.5.2. Время закрытия финиша - 1 минута после финиша лидера. Финишировавшими считаются автомобили, пересекшие линию финиша до его закрытия. Зачетные места в заезде засчитываются в порядке пересечения автомобилями линии финиша, но при условии прохождения ЗАЧЕТНОГО количества кругов (не менее 50 % дистанции заезда). 

8.5.3. Если в ходе соревнования Водитель, уже имеющий 1 предупреждение, совершает два и более нарушений правил в одном заезде, то результат его в этом заезде аннулируется, а  Водитель получает предупреждение 

              Раздел 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

9.1. Команда-Победитель соревнования на «Кубок «Роберт Бош» определяется

по сумме очков, набранных Водителями команд- Участниц по «Таблице очков, согласно занятых мест в заездах»:

	  Таблица начисления очков в заездах

1 место-  3 очка

2 место-  2 очка

3 место - 1 очко

4 место - 0 очков


Раздел 10. ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ.

10.1. Устное уведомление о протесте подается непосредственно Руководителю гонки или через Главного секретаря, или через судью на выпуске.

10.2. Каждый протест должен быть подан непосредственно после объявления решения, на которое подается протест в письменной форме Руководителю гонки одновременно со взносом в размере 5 базовых величин. Протест по итогам заезда должен быть подан до окончания следующего заезда. Протест по итоговому результату соревнований может подаваться на собрании Представителей команд- Участниц по окончании соревнования.

Протест по результатам финальных заездов может подаваться на собрании представителей команд- Участниц перед дополнительными заездами

10.3. Апелляции по отклоненным протестам рассматриваются на месте Руководителями гонки и комиссаром соревнований.

Раздел 11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.2. Команда-Победитель в Кубке «Роберт Бош» награждается кубком и дипломом. Второй призер награждается дипломом.
При образовании призового фонда может производиться дополнительное награждение команд- Участниц соревнований. Правом распределения призового фонда наделяется  непосредственный Организатор соревнований совместно с главной судейской коллегией.
По решению непосредственных Организаторов и главной судейской коллегии отдельные участники соревнований могут быть отмечены специальными призами (поощрениями).

Раздел 12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

12.1 Организация и проведение соревнований финансируется за счет собственных средств Организаторов соревнований и иных источников финансирования.

Раздел 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
13.1. Расходы по обеспечению команд- Участниц в ходе соревнований несут командирующие их организации.

13.2. Частный Регламент размещается на сайте УП «Редакция газеты «Автодайджест» www.adt.by и является официальным вызовом на соревнования.

Председатель комитета трековых гонок





А.А.Шевченко

Приложения к общему регламенту
1. Перечень используемых сигнальных флагов.

2. Таблица заездов для трековых гонок при 12 водителях на 4 дорожках

3. Таблица начисления очков по занятым местам.

4. Технические требования к автомобилям для участия в соревнованиях по летним трековым гонкам .

Приложение 1
Перечень используемых сигнальных флагов

- Флаг  с символикой Организатора - для подачи стартовой команды.

- ЖЕЛТЫЙ неподвижно - при возникновении препятствия (опасности) на участке трассы до следующего судейского поста.

- ЖЕЛТЫЙ ВЗМАХАМИ - о повышенной опасности в зоне действия флага.

- Зона действия желтого флага заканчивается непосредственно после препятствия.

- КРАСНЫЙ - для остановки гонки.

- ЖЕЛТЫЙ с ЧЕРНЫМИ ДИАГОНАЛЯМИ - для обозначения ухода лидера заезда на последний зачетный круг.

- в ШАХМАТНУЮ КЛЕТКУ - для фиксации пересечения линии финиша.

Приложение 2
Таблица проведения заездов по трековым автомобильным гонкам  

при 12 водителях на 4 дорожках

	
Украина
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	очки

	1  
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Запасной
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Запасной
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	


	
Беларусь
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	очки

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.  
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Запасной
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Запасной
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вего очков
	


 

	№ заезда
	Стартов.№
	Ф.И.О. Водителя
	команда
	очки
	     Очки в заездах
	                   Сумма

	
	
	
	
	
	Украиаа
	Беларусь
	Украина
	Беларусь

	1
	9
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	1
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	10
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	2
	3
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	11
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	12
	
	Украина
	
	
	
	
	

	3
	13
	
	Украина 
	
	
	
	
	

	
	5
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	14
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	6
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	4
	4
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	10
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	9
	
	Украина
	
	
	
	
	

	5
	12
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	6
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	11
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	5
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	6
	2
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	14
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	1
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	13
	
	Украина
	
	
	
	
	

	7
	9
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	5 (8)
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	10
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	6
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	8
	1
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	11
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	12
	
	Украина
	
	
	
	
	

	9
	13
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	14
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	№ заезда
	Стартов.№
	Ф.И.О. Водителя
	команда
	очки
	          Очки в заезде
	                    Сумма

	
	
	
	
	
	Украина
	Беларусь
	Украина 
	Беларусь

	10
	2
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	10
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	1
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	9
	
	Украина
	
	
	
	
	

	11
	12
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	11
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	12
	6
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	14
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	5
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	13
	
	Украина
	
	
	
	
	

	13
	9
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	10
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	14
	5
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	11
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	6
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	12
	
	Украина
	
	
	
	
	

	15
	13
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	1
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	14
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	16
	6
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	10
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	5
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	9
	
	Украина
	
	
	
	
	

	17
	12
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	11
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	1
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	18
	4
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	14
	
	Украина
	
	
	
	
	

	
	3  (7)
	
	Беларусь
	
	
	
	
	

	
	13
	
	Украина
	
	
	
	
	


Приложение №3

	  Таблица начисления очков в заездах

1 место-  3 очка

2 место-  2 очка

3 место - 1 очко

4 место - 0 очков


 Приложение 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ
 ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЕТНИМ
 ТРЕКОВЫМ ГОНКАМ НА КУБОК «РОБЕРТ БОШ».
 

1. К соревнованиям по автомобильным трековым гонкам допускаются легковые серийные автомобили, подготовленные в соответствии с «Общими требованиями к легковым автомобилям» и «Требованиями к безопасности легковых автомобилей» КиТТ БАФ издания 2003 г. и соответствующие следующим изменениям в вышеперечисленные документы:

Страна-изготовитель: не ограничивается. 

Марка, модель автомобиля: не ограничивается.

Колесная формула: 4х2. 

Двигатель: атмосферный бензиновый с рабочим объемом не более 2000 куб. см. 

Кузов автомобиля: закрытого типа с жесткой крышей.

К участию в соревнованиях допускаются автомобили, подготовленные в соответствии с КиТТ БАФ 2003 г. для участия в соревнованиях по автокроссу, ралли и кольцевым автогонкам (за исключением группы Б) при их соответствии условиям данных технических требований.

Каждый автомобиль должен иметь паспорт национальной автомобильной федерации, выданный владельцу автомобиля в установленном порядке на основании предоставленных в БАФ документов.

Разрешается установка на уровне порога защитного отбойника из стальной трубы в соответствии с приложением № 6 общего Регламента чемпионата Беларуси 2008года по летним трековым гонкам.

Салон автомобиля должен быть оборудован каркасом безопасности соответствующим Приложению J Спортивного кодекса ФИА (см КиТТ БАФ). 

Допускается применение ремней с просроченной омологацией ФИА (шириной не менее 70 мм). Ремни безопасности не должны иметь порезов и надрывов. Применение самодельных и инерционных ремней не допускается. 

Сиденья должны быть омологированны. Допускается применение спортивных сидений с просроченной омологацией.

Допускается применение рулевого колеса от серийного автомобиля.

Запрещены: любые приспособления для нанесения ударов по другим автомобилям Допускается усиление лонжеронов и поперечин кузова металлом не толще 2мм на расстоянии не более 50мм от плоскости соответствующих деталей. Усиление передней панели кузова, пространства перед передней панелью кузова, передних и задних крыльев  запрещено. Автомобиль исключается из дальнейших заездов, если поврежденные или утерянные в ходе соревнований детали кузова не установлены на место или не отремонтированы.

Стекла окон:

 лобовое стекло – триплекс;

Для боковых и задних стекол - допускаются применение закаленного безопасного стекла, оргстекла толщиной не менее 4мм,  поликарбоната монолитного толщиной не менее 2мм или сетки из проволоки диаметром не менее 1мм и размером ячейки от 10х10мм до, 25х25мм. Материал сетки - сталь. 

Обязательна установка минимум одного стеклоочистителя и омывателя. Допускается установка бачка стеклоомывателя в салоне. 

Бамперы: могут быть сняты с кронштейнами их крепления, если они не являются деталями, определяющими облик автомобиля. Допускается изменение материала бампера. Бампер не должен быть устройством для нанесения ударов. Его усиление металлическими конструкциями запрещено. В автомобилях иностранного производства оригинальные пластмассовые бампера разрешается заменять бамперами от ВАЗ 2108. Для установки этих бамперов разрешено изменять кузов автомобиля, а также изготавливать самодельные кронштейны крепления из стального листа не толще 2мм, но такие изменения не должны являться усилением кузова и бампера. 

Бампер должен быть установлен в комплекте. Запрещена установка части бамперов.

Тормоза: обязательная двухконтурная система тормозов любого типа. Разрешается изменять трубопроводы, барабаны и диски, а также применять главные тормозные цилиндры с регулировкой тормозных усилий между осями. Обязательно наличие ручного тормоза на двух колесах одной оси.

Система охлаждения двигателя: место расположения и количество радиаторов не ограничено. 

Трансмиссия: коробка передач - любая. 

Допускается доработка картера сцепления для адаптации к двигателю. 

Главная передача (редуктор)- стандартный от любой модели данной марки автомобиля. 

Применение блокировки разрешено. 

Сцепление - любое.

Колеса и шины: размеры колес не ограничены, но они не должны выступать за периметр автомобиля на виде сверху. 

Разрешенные для применения модели  шин  могут быть определены в Частном регламенте.

Разрешается доработка колесных арок и крыльев минимально необходимая для размещения колес. 

Разрешается подрезка пластиковых частей бамперов, минимально необходимая для свободного размещения комплектных колес увеличенного размера;

Разрешается применение дисков колес, подходящих по креплению к ступицам. 

Разрешается заменять болты крепления шпильками. 

Разрешается применение металлических расширительных проставок, закрепленных к ступице. Максимальный диаметр колеса ограничивается 682 мм. Посадочный диаметр диска колеса не ограничивается.

Двигатель 

а) Обязательно использование серийного блока цилиндров данной модели данной марки автомобиля. Ориентация оси двигателя относительно исходного кузова должна сохраняться. Наддув запрещен. Все остальные системы - свободные. 

Разрешается применение свободной системы впуска. 

б) Допускаются изменения в моторном отсеке, минимально необходимые для размещения измененных систем питания и выпуска, не затрагивающие силовые элементы кузова.

в) Разрешается применение головки блока цилиндров с двумя распределительными валами и с неограниченным количеством клапанов. Размеры клапанов не ограничиваются.

г) Разрешается замена коленчатого вала на стальной при сохранении всех контролируемых параметров.

д) масляный насос не ограничивается, разрешается установка дополнительного масляного насоса, разрешается применение системы смазки типа “сухой картер”, но элементы этой системы не могут быть расположены в салоне автомобиля и не должны изменять внешний вид автомобиля;

е) минимальная масса автомобиля с двигателем  –ограничивается   850 кГ;

ж) шарниры (сайлент-блоки) амортизаторов - свободные. 

Дополнительно разрешается:

а) отсутствие правого наружного зеркала при наличии зеркала внутри салона и очистителя заднего стекла;

б) отсутствие очистителя заднего стекла;

в) установка фонарей, “стоп-сигналов” и габаритов в салоне автомобиля, при этом допускается снятие предусмотренных заводом-изготовителем фонарей, а образовавшиеся отверстия должны быть закрыты жесткими панелями с применением инструмента;

Подготовка этих автомобилей должна соответствовать действующим международным техническим требованиям за исключением каркаса безопасности, который может соответствовать национальным техническим требованиям, либо “Техническим требованиям ФИА 1993 года к автомобилям группы “А” с рабочим объемом двигателя свыше 2000 см3”.

г) применение омологированных аэродинамических приспособлений (спойлеров и т.п.).

Обязательно:

а) наличие одного или двух огнетушителей суммарной массой огнегасящего состава не менее 4-х кГ (порошковых - не менее 2-х кГ), один из огнетушителей может быть заменен системой пожаротушения, омологированной ФИА или РАФ.

б) Рекомендуется установка во внутренней полости двери водителя усилителей.

в) Имя и фамилия Водителя должны быть нанесены с обеих сторон автомобиля на передних крыльях (высота букв не менее 30 мм) или на задних боковых стеклах (высота букв не менее 50 мм), перед которыми должно быть нанесено изображение национального флага.

