Протокол №7
                  заседания комитета трековых автогонок ОО «БАФ»
11.02.2013 г.








г. Минск
Присутствовали: члены комитета - 4 чел.

Председатель: Кособуцккий Ю.В.
Секретарь: Хамлюк А.А.
Члены комитета: Лукашик В.,  Садовский Г.
В работе комитета приняли участие: Мирошниченко А.А.-заместитель председателя центрального совета ДОСААФ, Габрусь Д.-главный судья чемпионата Республики Беларусь 2013 года по трековым автогонкам, член БАФ,  Лапицкий С.- автогонщик, член БАФ, Ковалевский А.- председатель технического комитета ОО БАФ, Тихопой Н. –заместитель директора ЧУП «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ, член БАФ,  Гончарик С.- директор СДЮСТШ ДОСААФ по автомотоспорту

                                               ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об итогах второго этапа чемпионата Беларуси по трековым автогонкам и внесении изменений в технические требования к  автомобилям, участвующим в соревнованиях по трековым автогонкам в сезоне 2013 года
  СЛУШАЛИ:
   Информацию Кособуцкого Ю.В., который остановился на ряде организационных моментов, которые необходимо учесть, в дальнейшем,  при подготовке и проведении соревнований по трековым автогонкам и предложил внести дополнительные разъяснения  в технические требования к  шипованым шинам, применение которых разрешено на соревнованиях, проводимых на территории Республики Беларусь. 
ВЫСТУПИЛИ:

1. Габрусь Д.
2. Лукашик В.
3. Лапицкий С
4. Садовский Г.

5. Мирошниченко А.

6. Ковалевский А.

7. Гончарик С.

                                                 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить  Садовскому Г. В  в трехдневный срок разработать  соответствующие разъяснения  в технические требования к  шипованным шинам, применение которых разрешено на соревнованиях, проводимых на территории Республики Беларусь.
2. Ходатайствовать перед Президиумом ОО «БАФ» о внесении в технические требования к  шипованым шинам, применение которых разрешено на соревнованиях, проводимых на территории Республики Беларусь следующих изменений:

- В технических требованиях к  шипованным шинам, применение которых разрешено на соревнованиях, проводимых на территории Республики Беларусь разместить чертежи шипа, применяемого в спортивной шине с рабочей частью 4.5 мм (9/15)  и 1.5 мм (9/15).

- Инструментом для измерения параметров шипа определить штангенциркуль, предоставленный организатором соревнований.
- Спортсмен, участвующий в соревнованиях, обязан по требованию представителя технической комиссии (комитета) предоставить возможность для измерения параметров шипа с колеса, указанного данным представителем.

- При проведении соревнований в зимний период на автомобиль могут быть установлены шипованные, либо нешипованные дорожные шины заводского изготовления, либо спортивные шины заводского изготовления.

   На одной оси автомобиля должны быть установлены одинаковые шины.

Голосовали «ЗА» - единогласно.
Председатель




Ю.В. Кособуцкий
Секретарь


                             А.А. Хамлюк
